1층 CCTV 배치도	2층 CCTV 배치도	비고
		기존 200만 화소 카메라 교체 41만 화소=> 200만 화소 신규 추가설치 카메라
3층 CCTV 배치도	사업완료시
	200만 화소 카메라 22대 NVR 저장장치 16H 2대 8CH 스위치 허브 1대 보유

안동도서관 풍산분관 CCTV 추가설치 배치도